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Anexa 10

Volumul total de deșeuri municipale nesortate ce urmează a fi transportate

	Localitate
	Populatie
(cf recensamint INS-2011)
	Q med/zi[endnoteRef:1] [1:  Datele din tabel au rezultat prin aplicarea formulei din Breviarul de calcul nr. 1 (Anexa nr. 6 la caietul de sarcini cadru/Ordinul 111/2007), respectiv:
Determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri municipale generate într-o localitate se face cu relaţia:
Qmed. zi = N x Im x 0,001 [tone/zi]
în care:

Qmed. zi - cantitatea medie zilnică de deşeuri municipale generate;
N - numărul de locuitori ai localităţii;
Im - indicele mediu de producere a deşeurilor menajere;
Im se stabileşte prin măsurători şi înregistrări statistice şi diferă de la o localitate la alta. 
Im pentru calcule globale, estimări etc. se poate lua: Im = 0,8 kg/locuitor/zi în mediul urban şi 0,15 kg/locuitor/zi în mediul rural.
] 


	Orașul Oradea
	196367
	157,0936

	Comuna Biharia
	4205
	0,63075

	Comuna Borș
	3946
	0,5919

	Comuna Ceica
	3591
	0,53865

	Comuna Cetariu
	2165
	0,32475

	Comuna Copăcel
	2297
	0,34455

	Comuna Drăgești
	2586
	0,3879

	Comuna Girișu de Criș
	3588
	0,5382

	Comuna Hișidelu de Sus
	3315
	0,49725

	Comuna Holod
	3309
	0,49635

	Comuna Ineu
	4399
	0,65985

	Comuna Lăzăreni
	3233
	0,48495

	Comuna Nojorid
	5240
	0,786

	Comuna Oșorhei
	6532
	0,9798

	Comuna Paleu
	2523
	0,37845

	Comuna Săcădat
	1910
	0,2865

	Comuna Sânmartin
	9572
	1,4358

	Comuna Sântandrei
	4912
	0,7368

	Comuna Sarbi
	2609
	0,39135

	Comuna Spinuș
	1285
	0,19275

	Comuna Tileag
	6968
	1,0452

	Comuna Vârciorog
	2304
	0,3456

	Comuna Husasău de Tinca
	2395
	0,35925

	Comuna Gepiu
	1797
	0,26955

	Comuna Sălard
	4340
	0,651

	Comuna Toboliu
	2088
	0,3132
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